Géoréférencement : 

Coin supérieur gauche, coordonnées géographiques : 177° 17' 32,31" O.; 66° 54' 22,82" N. 
Coin inférieur droit, coordonnées géographiques : 62° 32' 49,65" O.; 34° 18' 05,61" N. 
Coin supérieur gauche, données géocodées : -2600000,000 E.; 10500000,000 N. 
Coin inférieur droit, données géocodées : 3100000,000 E.; 5700000,000 N. 
Origine vraie : 95° 00' 00,0000" O.; 0° 00' 00,0000" N. 
Information sur les pixels : Chaque valeur de pixel occupe 2 octets (nombre entier de 16 bits sans signe); 
taille des pixels, résolution horizontale : 1000 m; 
taille des pixels, résolution verticale : 1000 m 

Taille de l’image : 5700 pixels x 4800 lignes 

binary

Carte Nom de la projection: Conique conforme de Lambert
standard parallel: 
1er parallèle de référence : 49 
2e parallèle de référence : 77 
Longitude du méridien central: -95
Latitude origine de la projection: 0
faux Est:   0,000
faux Nord: 0,000

Datum horizontal: NAD83
Nom ellipsoïde: GRS 1980

