**SYMBOLOGIE CANVEC DANS ARCGIS (FGDB) :**


3 éléments requis :


1. Canvec50K.mxd : Fichier contenant les différentes couches de données Canvec50K et symbologies associées (Admin, Man-made, Elevation, Hydro, Land, ResMGT, Toponymy et Transport). Le mxd a été créé avec la version 10.3 de ArcGis. Il se pourrait que vous ayez des problèmes si vous utilisez un version précédente du logiciel. Deux autres versions sont mises à votre disposition si c’est le cas :

-Canvec50K\_10\_1-2.mxd (pour les utilisateurs de la version 10.1 et 10.2)

-Canvec50K\_9\_3.mxd (pour les utilisateur de la version 9.3)

1. Canvec.style : Cette feuille de style ESRI doit être activée sur votre poste de travail avec l’aide du menu « Gestionnaire de styles… » qui se trouve sous l’onglet  « Personnaliser ». En cliquant sur le bouton « Styles… », on peut ensuite sélectionner l’option « Ajouter un Style à la liste… » . On choisit à ce moment le fichier à l’endroit où il a été sauvegardé.






1. CARTOGRA.ttf et MGFont.ttf: Deux fichiers de polices qui devront être copiés sur le poste de travail. Habituellement sous le répertoire « Disque dur:\Windows\Fonts ».

Une fois que le fichier de style a été ajouté et que les fichiers de polices ont été copiés à l’endroit requis, il est maintenant possible d’ouvrir le fichier Canvec50K.mxd fourni.

En double-cliquant sur le point d’exclamation rouge adjacent au nom de la couche que vous avez téléchargé, vous pouvez connecter le mxd à l’endroit où données à afficher ont été enregistrées. Vous pourrez ainsi voir ces données avec la symbologie suggérée.



Si vous voulez transférer ces éléments dans un mxd déjà existant, il suffit de l’ouvrir et de faire un « drag and drop » ou « copy and paste » des couches à transférer.