10-410-310-210-100101Period (sec)

10010102

Emajor/Hmajor Amplitude (V/A)

04080

Emajor/Hmajor Phase ( o)

10-210-100101

Hz/Hmajor Amplitude

-160

-80080

Hz/Hmajor Phase (