March 1998
by L. st-Laurent
================

This directory contains the vectorized land cover data.

See all individual describe and readme files.

-  Vectorized from raster using combination Pamap and arc/info processing.

-  Equivalent to about 1:2M scale.

-  Done originally for Agriculture Canada. (1992-3) - delivered in 
   pieces (one province  at a time - because of Arc/info limitations.

-  Used by Motorola (1996-1998) after conversion to geographic 
   projection in decimal seconds


-  Arc/info covers are in lambert conformal conic 49/77 with 
   origin at 49N 95W.  except for those in decimal degrees.

-  A few papers written
   mainly described in the one for GIS95 Vancouver conference 
   see Stefan Palko.

-  Generalized
  used by World Conservation Centre (1:7.5M)

-  Generalized to 35M for insert on a map (see stuff by KaRL SIMENSON)

-  All files are unix compressed.
-  All e00 files have no compression.



Ce répertoire contient les données vectorisées sur la couverture terrestre.


-  Les données ont été converties du format rastré au formant vectoriel par 
un traitement combiné avec les Pamap et Arc/info.

- Échelle approximative 1/2 million.

- Exécutée à l'origine pour Agriculture Canada. (1992-3) - Livrée en sections 
(province par province - en raison des limitations de l'Arc/info)

- La projection utilisée pour les couvertures Arc/info est la projection conique 
conforme de Lambert 49/77 avec une origine à 49° N 95° W. À l'exception des couvertures 
en degrés décimaux.

-  La généralisation est celle qui est utilisée par le World Conservation Centre 
(1/7,5 million)

-  Tous les fichiers ont été comprimés avec WinZip.

-  Aucun des fichiers e00 n'est comprimé.